四川遂广遂西高速公路有限责任公司

综合档案密集架采购项目

比 选 文 件

比选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

二〇二一年十一月

**总 目 录**

[第一章 比选公告 - 3 -](#_Toc424667923)

[第二章 投标人须知 - 14 -](#_Toc424667924)

[第三章 评标办法 - 14 -](#_Toc424667924)

[第四章 合同条款及格式 - 16 -](#_Toc424667925)

[第五章 技术规范及相关服务要求 - 25 -](#_Toc424667926)

[第六章 投标文件格式 - 28 -](#_Toc424667927)

# 第一章 比选公告

**第一章 比选公告**

综合档案密集架采购项目

**1、比选条件**

四川遂广遂西高速公路有限责任公司根据档案管理工作需要，决定对四川遂广遂西高速公路有限责任公司综合档案密集架采购项目（以下简称“本项目”）采用比选招标方式确定本项目供货单位，资金来源为企业自筹，由四川遂广遂西高速公路有限责任公司作为比选人，负责本项目的比选工作。

**2. 项目概况与比选范围**


**2.1**工程概况见下表：

遂广遂西公司位于四川省遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号，综合档案室位于1#楼2层，面积约247平方米，涵盖工程、文书、财务、人事等档案综合管理。为满足综合档案管理需要，招标人拟采购一批密集架等。

**2.2比选范围及内容：**

本次比选范围为四川遂广遂西高速公路有限责任公司综合档案密集架采购，本项目划分为一个标段，具体采购内容、数量及标段、工期见下表（设备技术标准参见第五章技术规范及相关服务要求）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **设备名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **供货工期** | **质保期** | **交货地点** |
| ZHDA | 工程档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 150 | **30天** | **24个月** | 遂宁 |
| 文书档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 30 | **30天** | **24个月** |
| 财务凭证密集架 | 950\*700\*2400 | 组 | 24 | **30天** | **24个月** |
| 财务凭证密集架 | 950\*700\*2400 | 组 | 6 | **30天** | **24个月** |
| 双面固定架 | 950\*650\*2400 | 组 | 5 | **30天** | **24个月** |
| 人事档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 12 | **30天** | **24个月** |
| 归档目录柜 | 900\*300/500\*2000 | 组 | 5 | **30天** | **24个月** |
| 档案梯 | 500\*500\*1000 | 个 | 2 | **30天** | **24个月** |
| 档案手推车 | 800\*400\*800 | 个 | 2 | **30天** | **24个月** |

****

**（档案室平面图）**

2.3 交货地址：遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号。

2.4交货周期：比选人与中选人正式签订合同后30天内。

**3. 投标人资格要求**

**3.1资格要求：**

3.1.1资质条件：

（1）具有独立法人资格、持有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本账户信息表（基本账户开户行出具）；

（2）具有密集架生产许可证的制造商；或代理贸易商具有制造商提供有效的授权书。

3.1.2业绩要求：近三年（2018年～2020年）至少完成1项金额大于10万的单项采购业绩；

3.1.3信誉要求

（1）投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询未被列入失信被执行人名单；

（2）投标截止日在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询未被列入严重违法失信企业名单；

（3）在2018年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、拟任片区经理没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（投标人须提交无行贿犯罪的承诺函）。

3.2本项目不接受联合体投标申请，不允许转包或分包。

3.3投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

**4. 评标办法**

评选采用经评审的最低报价法，资格后审。

**5. 比选文件获取**

5.1 凡有意参加比选的申请人，请于 2021 年11月 16 日（北京时间，下同）起，通过以下方式获取比选文件：

进入四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com）后，从“招投标公告”栏中免费匿名下载比选文件及参考资料的电子版。

**6.比选文件递交**

6.1比选报价文件送交

比选报价文件送交截止时间为2021年11月23日上午9:30～10:00（北京时间）。比选申请人应在截止时间前将密封完好的比选报价文件送交至四川遂广遂西高速公路有限责任公司3楼会议室。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的比选报价文件，比选人不予受理。

**7.开标**

比选人将在2021年11月23日上午10:00，在四川遂广遂西高速公路有限责任公司三楼会议室对送交的比选报价文件举行公开开标，比选申请人应派代表出席并签认开标结果。

**8.比选公告发布**

本次比选公告于2021年11月16日发布在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com）上发布。

**9.评审结果公示**

评审结果将在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（http://www.scsgsx.com）上公示三天，以接受监督。

**10、联系方式**

比选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

地 址：四川省遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号

电 话： 0285-5813995

传 真： 0825-5822000

联系人： 文女士

比 选人：四川遂广遂西高速公路有限责任公司

2021 年11 月 16 日

**第二章 投标人须知**

**一、投标人须知前附表**

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

**二、投标人须知**

附件1、项目建设概况

附件2、地理位置图

**一、投标人须知前附表**

《投标人须知前附表》是用于进一步明确《投标人须知》正文中的未尽事宜，由比选人根据本项目具体特点和实际需要编制和填写，与《投标人须知》正文无抵触且与比选文件其他章节相衔接。**前附表内容与本须知不一致的，以前附表内容为准。**“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | | **编列内容** |
| 1.1.2 | 比选人 | | 比选人名称：四川遂广遂西高速公路有限责任公司  比选人地址：四川省遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号  邮 编：629000  电 话： 0825-5813995  传 真： 0825-5822000  联系人：文女士 |
| 1.1.3 | 项目名称 | | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司综合档案密集架采购项目 |
| 1.1.4 | 建设地点 | | 四川省遂宁市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | | 公司自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | | 资金已落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | | 比选范围同比选公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | | 计划供货期：见比选公告  质保期：见比选公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | | 为本项目合同提供的设备应符合以下要求：  a.设备应完全符合满足采购人建设特征，对档案室场地条件进行充分利用、设计需符合JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》；供货商需根据四川遂广遂西高速公路有限责任公司档案室密集架工程量测算各类档案的数量，合理布置档案室区域，详细介绍各区域密集架设计（需提供各区域密集架详细设计图）等。  b.产品符合GB/T13667.3—2003《手动有轨密集架技术条件》和国家档案局DA/T7—92档案密集架行业标准。产品所用材料符合GB700—82热轧钢板和GB710-82冷轧钢板的国家标准。产品表面鳞化处理工艺及质量水平符合GB6807—86钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准，表面喷涂的材料符合GB—1720、1732、1734标准。产品技术参数需符合《产品的技术参数及性能特点》  c.持有ISO9001质量管理体系认证证书。ISO14001环境管理体系认证证书。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | | 1、资质条件：见附录1  2、财务要求：见附录2  3、业绩要求：见附录3  4、信誉要求：见附录4  5、其他要求：详见第三章评标办法 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | | **√**不组织 |
| 1.6.1 | 投标预备会 | | **√**不召开，见比选公告 |
| 1.6.2 | 比选人书面澄清的  时间 | | 送交投标文件截止之日3天前，比选人将以补遗书形式对比选文件进行澄清，补遗书公布在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（www.scsgsx.com），由投标人自行下载。下载过程如有疑问请及时与比选人联系，否则，造成的一切后果由投标人自负，如逾期未联系的，比选人视为收到或默认已收到。 |
| 1.7 | 分包 | | **√**不允许 |
| 1.8 | 偏离 | | 不允许重大偏差，但允许细微偏离，具体见第三章评标办法 |
| 2.1 | 比选文件的组成 | | 比选文件应包括下列内容：  1.比选公告  2.投标人须知  3.评标办法  4.合同条款及格式  5.技术规范和相关服务要求  6.投标文件格式 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清比选文件的截止时间 | | 送交投标文件截止之日4天前，投标人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补全。如有疑问，应在递交投标文件截止之日3天前通过传真等书面方式向比选人提出需要澄清的问题，要求比选人对比选文件予以澄清，传真资料上不得有任何投标人信息标示。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | | 见比选公告 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到比选文件澄清的时间 | | 由投标人从公示网站上自行查阅与下载，不要求投标人向比选人发出确认函 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | | 投标文件应包括下列内容：  1.报价单  2.法定代表人身份证明及授权委托书  3.资格审查资料  4.承诺书  5.供货服务计划书  6.供货商以往类似案例合同  7.其他资料 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | | 投标人按照比选人提供的书面设备报价清单格式填写 |
| 3.2.2 | 是否接受调价函 | | 否 |
| 3.2.3 | 是否调价 | | 合同执行期间不调价 |
| 4 | 资格审查资料 | | 投标人提供的资格审查资料必须满足资格审查最低条件的要求，并附相关证明材料。 |
| 4.1 | 近年财务状况的  年份要求 | | 遵守国家有关的法律、法令和条例，依法缴纳税收良好记录。 |
| 4.2 | 近年完成的类似  项目的年份要求 | | 近 3 年（自2018年～2020年） |
| 4.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | | 近 3 年（自2018年～2020年） |
| 4.4 | 联合体各方相关情况 | | 本项目不接受联合体方式投标。 |
| 4.5 | 虚假资料处理 | | 对于合同实施期间的投标人提供的虚假资料指：影响项目设备质量、供货期、合同价等的因素。其余见原条款。 |
| 4.6 | 是否允许递交  备选投标方案 | | **√**不允许 |
| 4.7 | 签字或盖章要求 | | 1.单位章其内容必须与单位营业执照名称一致。  （2）法定代表人或其委托代理人必须在比选文件上**所有要求签署的地方亲自签署**，并不得用签名章或电子签名代替。  （3）投标文件上**所有要求盖章的地方都须加盖投标人单位公章（法定名称）**，不得使用专用印章。  （4）投标文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。 |
| 4.7.1 | 投标文件副本份数 | | 1 份 |
| 4.7.2 | 装订要求 | | 装订的其他要求：  投标文件的正本、副本应采用粘贴或装订方式分别装订成册，并标明“正本”、“副本”，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，同时投标文件应逐页连续编码，否则，比选人将对投标文件页数的丢失、散落或其它后果不承担任何责任。比选文件要求附原件的资料，应一律附于投标文件“正本”内。 |
| 4.7.3 | 投标文件的密封 | | 投标文件的正本与副本统一密封在一个外层封套中。 |
| 4.7.4 | 封套上写明 | | **信封书写要求:**  **四川遂广遂西高速公路有限责任公司**  **密集架采购项目**投标文件  在 2021年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.7.5 | 递交投标文件地点 | | 同比选公告 |
| 4.7.6 | 是否退还投标文件 | | √否 |
| 4.7.7 | 比选人通知延后投标截止时间的时间 | | 原定投标截止时间3天前，比选人将以通知形式对递交投标文件的时间和地点的变更告知各投标人（如果有），通知公布在四川遂广遂西高速公路有限责任公司网站（www.scsgsx.com）上,由投标人自行下载，不能下载的应及时与比选人联系，否则由此造成的一切后果由投标人自负。投标人收到通知后，不再向比选人发出确认函。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | | 同比选公告内容 |
| 5.2.1 | 开标程序 | | 1.密封情况检查：现场检查投标文件的密封情况，并当场予以确认。当投标文件未按第4.7.2、4.7.3款密封时，将当场确认，不予开标，原封退还。  2.开标顺序：随机 |
| 6.1 | 评标办法 | | 本次比选采用**资格后审**；评标采用**最低价中标法** |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | | **√**否。推荐的中标候选人数： 3名（当不足3名时取相应的数量） |
| 7.1.1 | 履约担保 | | 1.比选申请人应根据下列依据作出最终报价： 业主提供的采购清单及其说明；  2．本次采购项目一切险和第三方责任险，承包人必须投保。保险均包含在采购清单相关细目的单价或总额价中，不单独报价。  3．承包人为履行合同所雇佣的全部人员若发生一切意外事故，均由承包人自行负责，与比选人无关。  4.比选报价的最高限价为40万元（上述限价为综合价，包含完成施工工程发生的所有直接和间接成本、单位管理费、各类税金及利润等），超出最高限价者无效。 |
| 8.1 | 监督部门 | | 监督部门：四川遂广遂西高速公路有限责任公司纪检工作部  地 址：四川省遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号  电 话：0825-5813978  邮政编码：629000 |
| **需要补充的其他内容** | | | |
| 1.4.3关联企业（新增） | | **投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。** | |
| 3.1.2  投标文件资料（新增） | | （1）投标人要提出设备和服务及产源符合国家或行业质检部门检验标准的证明（质检报告）。  （2）要提出设备及其产源符合比选文件要求的资料(可用文字、图纸和数据表格等)，并提供：设备主要特性，技术参数和详细说明；提交技术规格的表格时，要证明虽有偏离但优于技术规范的要求**。** | |
| 3.2.4投标报价（新增） | | （1）投标人的投标价，应是所投标段的全部设备和服务的投标价，包括采购、安装、调试以及后期维修服务，并以投标人在报价清单中提出的单价或总额价为根据。  （2）本次比选设备的交货地点见比选公告，供货人应负责将设备运到指定地址并安装交验。报价表中应填报综合单价(包括本比选文件指明或隐含的风险)，作为对投标文件评价和比较的重要条件。投标人应提供单价分析资料。  （3）报价中应包括：基本报价，即国内厂商的出厂价或国外设备国内组装的到岸价；商品销售税、关税、增值税和其他税；国内运输费及保险费；现场质量检测费；货物损耗或损失；技术服务费；强制性配件和专用工具费以及质保期的修复费用等其他费用。  （4）在质保期内，由于设计、制造、安装和材料、零部件等的缺陷而造成的任何破坏或故障,中标的供应商都应在收到我方通知后二日内免费负责修理或更换，如果中标商所提供的产品对使用环境有特殊的要求和产品安装与使用环境有冲突等情况，则由中标的供应商负责解决,以达到产品的正常使用，同时相应延长质保期。在质量保修期内因修理、更换等所产生的一切费用均由供应商全部承担；产品鉴定证书（复印件，提供近期国家有关质量技术监督机构出具的检验报告，需加盖公司鲜章） | |
| 3.2.5  服务  （新增） | | （1）要求供货商在四川省内设有常驻维修服务机构，并具有强有力的售后服务支持，包括拥有相应的设备和售后服务人员等。  （2）供货商应负责设备的调试以保证设备质量不致偏离技术规范和正常运行的要求，此项调试费用应包含在投标报价中。  （3）供货合同生效后，供货商应将设备的中文技术资料二套，含样本、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册提供发包人，具体要求详见第五章技术规范及相关服务要求。  （4）中标后供货商负责免费安装、调试、售后，并按询价文件要求进行注明，在签订最终中标合同后，若未按约定的到货、安装、调试、售后期限执行，采购人应按违约责任承诺书进行赔付。 | |
| 7.1.2  签订合同  （新增） | | （1）本项目比选人为：**四川遂广遂西高速公路有限责任公司**。比选完成后，由中标人与比选人签订双方合同协议书且构成合同关系。  （2）中标人在收到中标通知书后30天内，与发包人签订合同协议书，同时签订廉政、安全合同。 | |
| 8.2重新比选和不再比选（新增） | | 出现下列特殊情况之一，比选人可重新比选：  （1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于三个的；  （2）经评标委员会评审否决全部投标的；  （3）评标委员会推荐的中标候选人均未能与比选人签订合同协议书的；  （4）若中标人未能按要求提供履约担保，或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标，或未在规定时间内与比选人签订合同协议书，比选人可宣布其中标无效，并没收其投标担保。在此情况下，可将合同授予第二中标候选人，或者按规定重新组织比选。 | |
| 8.3投标文件的真实性要求（新增） | | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，比选人和比选行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。不予退还其投标保证金（或投标担保），并将上报省级交通主管部门按有关规定处理，投标人同时承担相应的法律责任。 | |
| 8.4纪律和监督（新增） | | （1）比选工作将公开接受社会监督。  （2）比选人在开标之后，发出中标通知书之前，不接受任何放弃投标的申请，且不退还投标担保。 | |

**附录1 资格审查条件（资质最低要求）**

|  |
| --- |
| 资质等级要求 |
| （1）具有独立法人资格、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；（含三证合一）  （2）ISO9001质量管理体系认证证书。ISO14001环境管理体系认证证书。 |

**附录2 资格审查条件（财务最低要求）**

|  |
| --- |
| 财务要求 |
| （1）投标人应在中华人民共和国境内工商局登记注册、根据中华人民共和国有关法律合法成立并存续，具有独立民事责任能力，在法律上和财务上独立。  (2)投标人营业执照、税务登记证及组织机构代码证三证齐全，营业执照经营范围须覆盖具有本项目相关产品生产或销售，注册资金不少于100万元人民币（含），对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，应提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏。  （3）投标人必须为增值税一般纳税人，比选申请人须提供增值税一般纳税人证明材料。遵守国家有关的法律、法令和条例，依法缴纳税收良好记录。 |

**附录3 资格审查条件（业绩最低要求）**

|  |
| --- |
| **业绩经验** |
| 近三年（2018年～2020年）至少有一起金额大于10万的成功案例，附合同复印件并加盖公司鲜章。 |

**附录4 资格审查条件（信誉最低要求）**

|  |
| --- |
| 信誉要求 |
| 近3年（2018年～2020年）：  （1）投标人处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；最近三年（2018-2020年）内无骗取中标和严重违约及重大项目质量、安全问题；  （2）投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；  （3）投标人没有提供虚假材料。  （4）投标人近三年有犯罪档案记录的，其投标将予以否决（提供承诺函）。 |


**二、投标人须知**

附件1.项目建设概况

本项目为四川遂广遂西高速公路有限责任公司档案室密集架及其他配套设施采购。要求供应商根据比选文件要求，负责所投产品的制造、运输、装卸、安装调试、验收和售后服务、人员培训等工作。供应商所提供的货物（含所需零配件、工具等）必须是全新的、表面和内部均无暇疵的原厂正品。

附件2.地理位置图

地址：四川省遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号



（档案室平面图）

# 第三章 评标办法

**1.评选办法**

1.1评选委员会构成：由3人及以上单数组成。评选地点同比选申请文件送交地点。

1.2评选将采用经评审的最低报价法，资格后审。

**2.评选程序**

评选委员会对比选申请文件的评审程序为：

2.1初步评审

2.1.1形式审查

2.1.2资格评审

2.2详细评审

2.2.1响应性评审

2.2.2价格评审

2.3澄清与核实

2.4推荐中选候选人

**3.评选的工作步骤**

3.1比选人在比选人申请人代表的监督下开标。

3.2评选委员会对所有比选申请人的比选申请文件进行评审，确定通过和未通过的比选申请人。

3.3对通过评审的比选申请文件的有效报价按报价金额由低到高进行排名。

**4.比选申请文件评审**

**通过资格审查主要条件：**

（1）比选申请文件应满足资格审查中的强制性条件（见比选公告资格条件）要求；

（2）比选申请人按照比选文件规定的格式、时效和内容提供了比选申请文件；

**通过形式评审的主要条件：**

（1）按比选文件规定的格式、内容、份数和要求制作，关键字迹、印章清晰可辨，比选申请文件完整；

（2）按照比选文件规定和要求密封、签署、盖章；

（3）法定代表人若授权代理人，应具有授权书，授权书符合比选文件规定；

（4）只有一个报价，不得提交选择性报价，也不得有调价函。

（5）比选申请文件载明的比选项目完成期限不得超过比选文件规定的时限,质保期、供货期满足比选文件要求。

**详细评审：**

**通过响应性评审主要条件：**

比选人对通过初步评审的申请人进行详细评审。申请人提供的档案密集架清单必须满足比选文件第五章技术标准和规范要求，并按要求提供相关证书及报告。

**价格评审：**

1. 报价函总报价不能高于比选最高限价。
2. 比选申请人须慎重考虑实际成本，不允许存在恶意竞争、影响产品质量或者不能诚信履约的，如出现异常低价情况，评审委员会应当要求其在1小时内提供成本构成书面说明及产品质量标准，并提交相关证明材料以判断其是否低于成本报价。

评审委员会对通过详细评审的比选申请人的报价按下列原则进行算术性修正：

（1）报价函中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价函中比选申请报价与报价清单的报价金额不一致，以报价函的报价为准。

修正后的最终比选申请报价超过比选人最高投标限价，属重大偏差，否决其投标。

**5.澄清与说明**

比选申请人提供给比选人的比选申请文件中的资料、内容均应真实可靠，在比选申请文件评审过程中如果发现所送的资料存在细微偏差或含义不明确之处，评选委员会有权通过比选人澄清或补正。对此，比选申请人不得拒绝。比选人将以书面形式通知比选申请人，在比选申请文件评审过程中比选申请人收到澄清函后（以发出时间为准）1小时之内，必须以书面形式给予答复，答复内容不得超出比选文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容，比选申请人澄清函须加盖比选申请人公章或法定代表人或其授权代理人签字认可，比选申请人的澄清或补正内容作为比选申请文件的组成部分。比选人不接受比选申请人主动提出的澄清。

比选申请人不按照上述要求对比选申请文件进行澄清或补正的，或比选申请文件存在重大偏差或失实，不通过其评审。

**6.推荐中选候选人**

评选委员会按通过评审后的有效报价从低到高进行排序，推荐3名（若不足3名，则按实际数量推荐）中选候选人。

若出现报价相同的情况，则按比选申请人注册资本金由高到低排序。

**第四章 合同条款及格式**

## 第一节 合同条款

## 一、合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是合同文件的组成部分。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| 1 | 1.1 | 比选人名称：四川遂广遂西高速公路有限责任公司  比选人地址：遂宁市河东新区五彩缤纷南路272号  邮 编：629000（遂宁）  电 话：0825-5813995  传 真：0825-5822000  联系人：文女士 |
| 2 | 9.1 | 材料预付款：本项目不提供 |
| 3 | 1.7 | 质保期：24个月（产品经安装完毕并验收合格的次日为质保期起算日） |

**二、合同条款**

目 录

1．定义

2．技术规格

3. 资金来源和设备产地

4．供货人的责任和义务

5．发包人的责任

6. 专利权

7．设备验收、包装、标志及质量证明书

8．保险9. 支付条件

10.品质保证及检验

11.索赔

12.税金

13.履约担保

14.合同执行期间的价格调整

15.供货人的违约

16.争端的解决方式

17.合同的生效、终止与变更

18.转让和分包

19.适用法律

20.行贿和受贿

21.其它

合 同 条 款

**1.定义**

1.1“比选人”，实施本项目比选设备采购计划的单位，本项目的比选人是四川遂广遂广高速公路有限责任公司。

1.2“供货人”指其投标文件已为比选人所接受，并与比选人签订了合同协议书承担本项目设备供货的单位，以及取得该当事人(单位)资格的合法继承人。

1.3“合同”指合同条件、技术规范、图纸、供货清单、投标文件、中标通知书、合同协议书，以及有可能明确加在中标通知书或合同协议书之内的这些补充文件。

1.4“规范”指合同中包括的技术规格及经比选人批准对技术规格的任何修改和补充。

1.5“合同价”指在中标通知书中写明的供货人按合同规定实施和完成设备供货应得到的支付价款总额。

1.6“供货期”是指按有关合同条款的规定，完成全部材料供货的时间，本项目为签订合同后：30天内。

1.7 “质保期”是指设备的质量保证期，即从设备运达交货现场，安装调试完成，发包人签发接收证书之日算起，该期限为24个月。

**2.技术规格**

2.1本项目比选的材料的详细技术标准、规格和质量要求另见本文件“第五章技术规范和相关服务要求”。

**3.资金来源和材料产地**

3.1本比选项目的资金来源为本高速公路公司自筹。

3.2为本项目提供的材料和服务应来源于我国国内或国外进口国内且完全符合本合同文件技术要求的装置。

**4.供货人的责任和义务**

4.1供货人应严格按照合同约定以其应有的精心与勤奋去履行和完成设备供应。

4.2供货人要确认在送交投标文件之前，已对本合同设备供应的投标文件和标价的设备清单中开列的单价和总额价的正确性与完备性是满意的。除在合同中另有规定外，投标的单价和总额价已包括了合同中规定的供货人的全部义务；以及为实施和完成本合同设备供应和其质保期内缺陷修复所必需的一切工作和事宜。

4.3供货人应遵守现行国家、省的有关法律法规。如果因供货人或其派遣人员违反了这些法律法规，从而导致债务、损失、索赔、罚金、处罚和费用，不论其性质如何，发包人不承担任何责任。

4.4当供货人在复核合同文件或材料供应过程中，发现有关设备供应与技术服务的图纸或规范中的任何差错、失误或缺陷后，应立即通知发包人。

4.5供货人不得将本采购合同或其中任何部分转让给其他法人或自然人，否则将按供货人违约处理。发包人一经发现，以发出书面通知书的14天内未见纠正，将停止支付并按延期交货赔偿直至终止合同并没收履约担保。

4.6供货人应完成拟供产品生产、供货、运输、装卸、存储、安装、调试、后期服务等工作。

4.7本次比选设备要求按所签订合同协议计划供货，将安装完毕后无任何使用问题。对应的项目验收由比选人组织实施、支付由发包人进行。

4.8供货人在投标文件中约定的产品、材料等原则上不得改变，确因生产商或供货人某种原因需要改变的，其产品、材料等不得低于比选文件的约定且须经发包人同意，否则，供货人提交的履约担保将不予退还，但发包人仍将不免除供货人的违约责任。

4.9投标人应在投标时充分考虑所报产品的生产有效期及供货周期，中标后不得以所选设备停产或供货期过长为由更换产品规格，若合同执行期间发生上述情况，业主有权在单价不变的情况下选择更高端的品牌和规格予以替换。否则，供货人提交的履约担保将不予退还。

4.10发包人对供货人与其分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.11由于本次比选设备的供货期较紧，要求设备能尽快投入正常使用，因此要求设备供应商应有良好的服务。及时做好供货、调试培训和零配件服务，以满足工程的急需，质保期内产品由于设计、制造、安装和材料、零部件等的缺陷而造成的任何破坏或故障,中标的供应商都应在收到我方通知后二日内免费负责修理或更换，如果中标商所提供的产品对使用环境有特殊的要求和产品安装与使用环境有冲突等情况，则由中标的供应商负责解决,以达到产品的正常使用，同时相应延长质保期。在质量保修期内因修理、更换等所产生的一切费用均由供应商全部承担。提供手动有轨密集架布置设计图及布置说明，需分类提供密集架详细的构造尺寸。

4.12供货人应负责设备的调试以保证设备质量不致偏离技术规范和正常运行的要求，此项调试、培训费用应包含在投标报价中。

4.13供货合同生效后，供货商应将产品的中文技术资料二套，含图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册提供发包人，具体要求详见第五章技术规范及相关服务要求。

4.14供货人应在四川省内设有服务网点，零配件供应公司持有营业执照和制造厂家的正式授权。设备出现故障应在12小时内到达现场。

**5.发包人的责任**

5.1发包人应获得现场所在省和当地政府机构或公共服务机构要求的由发包人申请的各种许可、批准和许可证，以备履行合同之用。

5.2发包人应按与供货人签订的合同协议书中规定，履行发包人应尽的全部义务，为合同的实施和完成提供便利条件。

5.3发包人工作和供应范围

除非另有说明，所有设备的供货时间表/工作计划都将无偿提供给供货人。

指设备到达使用方后之日起，需要的操作、维护人员名单及数量，在技术规范中规定由发包人提供的内容。但按技术规范要求，设备使用后的善后处理工作由供货人负责、费用自理。

**6. 专利权**

6.1供货人为本项目提供的设备和服务，应保证没有侵犯其他人的专利权，否则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费、指控费和其他开支均由供货人负责，发包人将保留由此而造成经济损失的索赔权利。

**7.材料验收、包装、标志及质量证明书**

7.1供货人提交的产品鉴定证书（复印件，提供近期国家有关质量技术监督机构出具的检验报告，需加盖公司鲜章）。

7.2提供手动有轨密集架布置设计图及布置说明，需分类提供密集架详细的构造尺寸。

7.3 ISO9001质量管理体系认证证书。

7.4 ISO14001环境管理体系认证证书。

**8.保险**

8.1供货人应对由于执行本合同引起的任何人身伤亡或财产损失及海陆运输进行保险，该保险费用由其自行负责，并计入相关单价中，不另单独报价。若未按要求保险并保持有效，由此造成的全部损失由供货人自行负责。

**9.支付条件**

9.1设备预付款

发包人不提供设备预付款。

9.2付款条件

（1）第一期支付：当设备运抵发包人指定交货现场、经调试、检测、验收合格、正常使用后，根据供货人所提供的单据（合同价格100%的商业发票和各种税费单据齐全）确认无误后，按照合同货物价格的90%进行支付。

（2）第二期支付：180天后，按签订最终合同及本采购文件要求保证售后服务，且货品无质量和使用等问题，支付合同货物价格的10%，该费用等同于本合同工程的质量保留金。

（3）供货商应保证其提供的产品、材料等是全新的，并在各方面符合合同规定的主要技术参数和质量，且安装完毕后无任何使用问题，否则发包人将有权拒收，并有权追究供货商的违约赔偿责任。

（4）发包人有权从任何一笔支付款额中或从履约担保金中扣除根据合同规定供货人应支付的罚款和赔偿。

9.3支付地点

发包人向供货人的支付应按合同规定货币支付到合同协议书中指定供货人的银行账户中。

9.4保留金

见第9.2（2）款。

9.5支付时间和延期付款利息

发包人在签发《支付审核单》后的10个工作日内予以支付，如果发包人在上述期限内未能付款，则发包人应按同期发包人开户银行活期存款利率向供货人支付全部未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

9.6付款方式采用：由发包人直接支付供货人设备款。

10.品质保证及检验

10.1 要求供应商必须持有中国工商行政管理部门颁发的营业执照和中国有关行业技术管理部门颁发的生产许可证；能够按本项目技术规范引用的设备标准和试验规程对其产品性能和质量进行测试和检验；具有一定的生产规模和生产能力，以保证设备的品质和及时供应。并提供以上报价产品达到国家认定标准，且附上检验合格报告书；

10.2 要求供应商提供厂家的说明书和保修单；无厂家说明书和保修单的，需由供货方拟定的为两年及以上保修条款；

10.3 以上采购内容均需满足JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》的有关规定以及相关国家标准或行业标准的规定，符合本项目技术规格的要求。所有提交的设备必须有质量证明书。

10.4 供货人应按发包人代表的要求，在制造、加工地点或在现场对采购物品进行检查、量测和检验。供货人应提供一切正常需要的手段，按照发包人代表的选择和要求，进行检验，检验测试费用由供货人承担。发包人代表的检验不能免除供货人对合同所承担的任何责任。发包人代表的监造和考察费自行负责。

10.5供货人应保证所提供的设备是全新的，未使用过的，是用一流的工艺、节能和最佳的材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。在设备最终验收后的质量保证期内，供货人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.6 对设施的检验，包括技术规范所指明的：制造厂的检验，指定权威检验机构的检验报告，交货点的检验，以及调整测试等，其目的是检查设备的所有技术性能和保证均满足合同规定的要求，确保设备的正常运转。因接收试验时，如设备未能符合合同要求，供货人将承担因此产生的设备修理和材料费用，人员费用等。

**11.索赔**

11.1根据上述第10条的有关规定，提供给本项目的设备，经过在生产厂内和现场抽检后并不能解除供货人对合同所承担的任何责任。若在质量保证期内，在工程实施过程中，发现所用设备存在质量缺陷将影响设备运行质量时，发包人有权向供货人提出索赔。

11.2由于供货人未按发包人提出的设备计划及时到货，直接造成供货工期的延误，则供货人必须向发包人支付拖期违约的损失偿金。拖期损害赔偿费为每天5000元，其最高限额为最终中标价的10%。

11.3在质保期内，供货商应对由于更换、残缺、损坏而引起的合同中断负责，设备的质保期应随着设备中断时间的延长而延长，设备和已更换的设备的质保期应为24个月。设备验收签字后一年的保修期内，供货商应免费维修。并保证及时供应零配件。

11.4由于发包人的原因，在合同履行过程中，单方面宣布合同中止；或无正当理由的设备拒收等，供货人有权向发包人提出索赔。

11.5如果出现不可抗力以及其他特殊风险损害，使合同的任何一方无法履行本合同时，则发包人与供货人均不应承担责任。

**12.税金**

12.1供货人对所提供的设备应按我国法律和规定交纳各种税金。

**13. 合同执行期间的价格调整**

本项目在合同执行期间不调价。

**14.供货人的违约**

14.1供货人应按与发包人签订的合同协议书组织供货安装和服务，如超过供货计划14天仍未能供货，应视为供货人违约，执行第11.2款规定。发包人有权终止合同并没收履约担保金。

**15. 争端的解决方式**

15.1无论在否定和终止本合同之前或之后，如果发包人与供货人之间关于合同的任何争端，首先应设法对争议进行友好调解。

15.2若经过协商或调解仍不能达成一致时，此争执采用诉讼方式解决，诉讼机构为项目发包人注册所在地人民法院。

**16.合同的生效、终止与变更**

16.1本合同的生效时间，以发包人与供货人签署的合同协议书上注明的时间为准。

16.2本合同的终止时间，为发包人向供货人颁发责任终止证书之日起。合同失效后，发包人与供货人均不再受本合同的约束。

**17. 转让和分包**

17.1 本合同不允许转包或违法分包。

**18.适用法律**

18.1约束本合同的法律是中华人民共和国的现行法律，合同应据此解释。

**19.行贿和受贿**

19.1在合同执行过程中，供货人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人行为或欲获得超出合同规定以外的额外费用，因供货人的上述行为造成的经济损失等，供货人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止本供货合同，并追究其法律责任。

**20.其它**

20.1安全、文明

（1）供货人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求。

（2）供货人在供货过程中应做到文明供货，严禁破坏及污染正常运营的原有道路及道路设施。如果因供货人的自身原因导致安全、文明方面责任，由其全部承担。

21.2公路通行费：

为运送本合同工程设备运输经过相关收费公路的通行费用，均由供货人自行按章缴纳，并在报价时分摊入设备报价清单的相关细目中，不单独报价。

供货人在供货过程中所使用的运输车辆，要求车况良好，禁止将不允许上高速公路的车辆作为设备运输车辆。

**第二节** **合同附件格式**

**附件一 合同协议书**

**附件二 廉政合同**

**附件三 安全生产合同**

附件一 合同协议书格式

本协议是由（发包人名称，以下称“发包人”）为一方和(供货人名称，以下称供货人)为另一方，就项目标段二方共同达成如下协议。

1.下列文件是构成本协议的组成部分，即：

(1)本合同协议书及各种合同附件

(2)中标通知书及补遗书；

(3)投标函及其附录；

(4)合同条款；

(5)技术规范和相关服务要求；

(6)已标价设备报价清单；

(7)构成合同文件的其他任何文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 按上述合同文件规定，签约合同价：人民币(大写)万元(￥元)。上述总价之细目在投标函及设备报价清单中约定。

4．供货人项目经理：

5．供货质量符合标准。

6．供货人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供货人支付合同价款。

8．供货人应按照比选人计划供货，期限为个月。

9．本协议书一式份，合同二方各执份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （全称） （盖单位章） 供货人：（全称） （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（职务） 法定代表人或其委托代理人：（职务）

（签字） （签字）

日期： 年月日

# 第五章 技术规范及相关服务要求

一、采购货物技术规格、参数与要求

**标段： MJJCG**

|  |  |
| --- | --- |
| **密集架的**  **详细参数** | **1、轨道：**一次成型铝合金。  **2、底盘：**底梁、轴承档、夹紧块、3MM热轧钢板GB711-88;底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。底梁嵌入式对接紧固原理，形成三点紧固和三点承重受。底盘高度不小于130mm，底盘结构为分段拆装式结构。 **3、★架体：**立柱1.5MM冷轧钢板；搁板1.0MM冷轧钢板；搁板支架1.0MM冷轧钢板；门面：门框1.0MM冷轧钢板；门板1.0MM冷轧钢板；定位模块ABS注塑。均采用GB710-88标准，需保证架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。内嵌式对开门结构，表面为整体平面、无凹槽，立柱采用四刀成型法一次成型，带门（边列）立柱尺寸45mm\*61mm，且与门框为一体结构，不带门（中列）立柱尺寸45mm\*36mm,45mm为正面，冲压二条筋。压筋工艺产品结构结实、承重性强，立柱1.5 mm：三折边梅花孔或长方孔，立柱上的孔距为25mm均匀垂直排冲，使层数和间距可按需要调整；挂板用料1.0mm每张挂板需8条R4压筋；搁板1.0mm为六刀成型法一次成型，所有搁板层折弯厚度25mm，每层搁板由两块组成，中间拼接缝隙不大于5mm，每小块表面冲压六条筋。侧面厚度折弯成25mm。刚性好，平整、通用性、互换性好，能够防止资料窜位，外形美观，承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。  **4、★侧护板：**1.0MM冷轧钢板,采用GB710-88标准，保证表面平整，侧板冲压成凹凸型，侧板中间冲压出二条半圆弧圆筋，侧板自带标签框，并冲压成型，尺寸为120\*80mm。  **5、★传动机构：**轴承HR1204双排珠心，采用GB1285-85标准传动轴φ20实心钢45#钢，采用GB699-88，保证造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它摇手移动。传动系统：采用三极传动板装置铁滚轮。  **★报价时需同时递交以上技术参数成型缩小版样品900\*580\*1300(mm)单面带门（三层）** |
| **(附图)** | |

**★ 1、要求供应商提供以上报价产品达到国家认定标准，且附上检验合格报告书；**

**2、要求供应商提供厂家的说明书和保修单；无厂家说明书和保修单的，需由供货方拟定的为两年及以上保修条款；**

**3、以上采购内容均需满足JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》、报价数量均不能低于以上数量。**二、技术性能及服务要求

①要求供应商在成都市区内设有常驻维修服务机构，并具有强有力的售后服务支持，包括拥有相应的设备和售后服务人员等；

②中标后供应商负责免费安装、售后，并按询价文件要求进行注明，在签订最终中标合同后，若未按约定的到货、安装、售后期限执行，采购人应按违约责任承诺书进行赔付；

③供应商应保证其提供的产品、材料等是全新的，并在各方面符合合同规定的主要技术参数和质量，且安装完毕后无任何使用问题，否则采购人将有权拒收，并有权追究供应商的违约赔偿责任；产品免费保修两年或以上，产品经安装完毕并验收合格的次日为质量保修期起算日。在质保期内，由于设计、制造、安装和材料、零部件等的缺陷而造成的任何破坏或故障,中标的供应商都应在收到我方通知后二日内免费负责修理或更换，如果中标商所提供的产品对使用环境有特殊的要求和产品安装与使用环境有冲突等情况，则由中标的供应商负责解决,以达到产品的正常使用，同时相应延长质保期。在质量保修期内因修理、更换等所产生的一切费用均由供应商全部承担；

④供应商应按照比选文件的承诺，进行其他售后服务工作。

三、售后服务承诺

设备供货人对其产品售后服务部郑重承诺如下（但不限于，可根据不同产品国家相关部门的规定制定完善的售后服务）：

（1）要求供应商在成都市区内设有常驻维修服务机构，并具有强有力的售后服务支持，包括拥有相应的设备和售后服务人员等。

（2）要求中标后供应商负责免费安装、售后，并按询价文件要求进行注明，在签订最终中标合同后，若未按到货、安装、售后期限执行，采购人应按违约责任承诺书进行赔付。

（3）要求供应商应保证其提供的产品、材料等是全新的，并在各方面符合合同规定的主要技术参数和质量，否则我公司将有权拒收；产品免费保修两年或以上，终身维护，产品验收合格的次日为质量保修期起算日。在质保期内，由于设计、制造、安装、调试和材料、零部件等的缺陷而造成的任何破坏或故障,中标商都应在收到我方通知后二日内免费负责修理或更换，如果中标商所提供的产品对使用环境有特殊的要求和产品安装与使用环境有冲突等情况，则由中标商负责解决,以达到产品的正常使用，同时相应延长质保期。以上所述发生的一切费用均由供应商承担。

（4）销售人员将对产品质量、日常维护、使用状况予以跟踪，并针对出现问题予以解决、提醒、指导。

（5）售后服务人员将对产品定期进行巡查，对产品质量、日常维护、使用状况给予解决、提醒、指导。

（6）将定期进行客户走访，对于客户反馈产品质量、日常维护、使用状况等问题予以安排解决。

（7）要求供应商应按照比选文件的承诺，进行其他售后服务工作。

# 第六章 投标文件格式

注：（1）“ （盖单位章）”的，下划线上填写单位全称（法定名称），在单位全称上加盖单位章，单位全称应与单位章一致。“盖章”按第二章“投标人须知”3.7.3“签字、盖章要求”办理。

下划线后括号内的填写说明，如盖单位章、签字、项目名称、比选人名称、姓名等，申请人在编制资格预审申请文件时，可以删除。

（2）投标人参加投标，可以由法定代表人亲自进行，也可由其授权的委托代理人进行。

法定代表人亲自参加投标而不委托代理人投标的，应按“二、法定代表人身份证明”的格式和要求由投标人单位出具证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人： （签字）”中的“或其委托代理人”，由法定代表人签字。

委托代理人投标的，应按“二、授权委托书”的格式和要求由法定代表人签署授权委托书并附有关证明，投标人在编制投标文件时，应删除投标文件格式“法定代表人或其委托代理人： （签字）”中的“法定代表人或其”，由委托代理人签字。

四川遂广遂西高速公路有限责任公司密集架采购项目

**投 标 文 件**

投标人： （全称） （盖单位章）

年月日

1. **报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 工程档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 150 | **供应商提供设计图** |
| 2 | 文书档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 30 | **供应商提供设计图** |
| 3 | 财务凭证密集架 | 950\*700\*2400 | 组 | 24 | **供应商提供设计图** |
| 4 | 财务凭证密集架 | 950\*700\*2400 | 组 | 6 |  |
| 5 | 双面固定架 | 950\*650\*2400 | 组 | 5 |  |
| 6 | 人事档案密集架 | 950\*580\*2400 | 组 | 12 |  |
| 7 | 归档目录柜 | 900\*300/500\*2000 | 组 | 5 |  |
| 8 | 档案梯 | 500\*500\*1000 | 个 | 2 |  |
| 9 | 档案手推车 | 800\*400\*800 | 个 | 2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **密集架的**  **详细参数** | **1、轨道：**一次成型铝合金。  **2、底盘：**底梁、轴承档、夹紧块、3MM热轧钢板GB711-88;底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑。底梁嵌入式对接紧固原理，形成三点紧固和三点承重受。底盘高度不小于130mm，底盘结构为分段拆装式结构。 **3、★架体：**立柱1.5MM冷轧钢板；搁板1.0MM冷轧钢板；搁板支架1.0MM冷轧钢板；门面：门框1.0MM冷轧钢板；门板1.0MM冷轧钢板；定位模块ABS注塑。均采用GB710-88标准，需保证架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑。内嵌式对开门结构，表面为整体平面、无凹槽，立柱采用四刀成型法一次成型，带门（边列）立柱尺寸45mm\*61mm，且与门框为一体结构，不带门（中列）立柱尺寸45mm\*36mm,45mm为正面，冲压二条筋。压筋工艺产品结构结实、承重性强，立柱1.5 mm：三折边梅花孔或长方孔，立柱上的孔距为25mm均匀垂直排冲，使层数和间距可按需要调整；挂板用料1.0mm每张挂板需8条R4压筋；搁板1.0mm为六刀成型法一次成型，所有搁板层折弯厚度25mm，每层搁板由两块组成，中间拼接缝隙不大于5mm，每小块表面冲压六条筋。侧面厚度折弯成25mm。刚性好，平整、通用性、互换性好，能够防止资料窜位，外形美观，承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。  **4、★侧护板：**1.0MM冷轧钢板,采用GB710-88标准，保证表面平整，侧板冲压成凹凸型，侧板中间冲压出二条半圆弧圆筋，侧板自带标签框，并冲压成型，尺寸为120\*80mm。  **5、★传动机构：**轴承HR1204双排珠心，采用GB1285-85标准传动轴φ20实心钢45#钢，采用GB699-88，保证造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它摇手移动。传动系统：采用三极传动板装置铁滚轮。  **★报价时需同时递交以上技术参数成型缩小版样品900\*580\*1300(mm)单面带门（三层）** |
| **(附图)** | |

**★ 1、要求供应商提供以上报价产品达到国家认定标准，且附上检验合格报告书；**

**2、要求供应商提供厂家的说明书和保修单；无厂家说明书和保修单的，需由供货方拟定的为两年及以上保修条款；**

**3、以上采购内容均需满足JGJ25-2010《档案馆建筑设计规范》、报价数量均不能低于以上数量。**

（比选人名称）：

我方全面研究了 “ （项目名称） ”项目比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （比选单位的名称） 全权处理本项目比选的有关事宜。

1、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，服务期限为三年。

2、我方为本项目提交的投标文件正本 1 份，副本一份。 3、我方完全理解比选人不一定将合同授予最低报价的比选人的行为。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（1）如比选文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废标处理；中标候选人确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消中标候选人或中标资格。

（2）如存在虚假比选投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

**比选申请人： （全称） （盖单位章）**

日期： 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称： （全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字） 性别： 年龄：

职务： 系 （比选人申请名称）的法定代表人。

特此证明。

**比选申请人： （全称） （盖单位章）**

日期： 年 月 日

**注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。**

1. **法定代表人授权书**

我 (姓名) 系 (比选申请人名称) 的法定代表人，现授权 (姓名、职务) 为我单位委托代理人,代表本单位参加（项目名称） 的比选活动，该委托代理人在本项目投标活动中的授权行为及在此过程中签署的一切文件，我单位均予以承认，并愿承担由此产生的法律后果。

本授权至招标活动结束时终止。 委托代理人无权转委托。

委托人（投标人）盖章：

法定代表人签名：

被委托代理人签名：

委托时间： 年 月 日

附：被委托人的基本情况

姓名： ；性别: ：年龄：

身份证号码:

职务：

附：法人代表和授权人代表身份证复印件(正反面)，正反面均须加盖投标人单位公章。

**三、资格审查资料**

**（一）比选申请人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选申请人名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 |  | |
| 传真 |  | | 网址 |  | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 营业执照号 |  | | | | | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 开户银行 |  | | | | | |
| 账号 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备注 |  | | | | | |

**注：本表后附企业有效（1）营业执照副本、（2）基本账户开户许可证影印件（彩色或黑白）、（3）其他资格资料。**

**（二）近一年财务状况**

注：附2020年经会计师事务所审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）的影印件（彩色或黑白）（均需加盖单位章）。

**（三） 近三年内（2018-2020年）完成的类似项目情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 1 | 2 | 3 | ......... |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |  |
| 原材料的生产厂家及材质检验报告 |  |  |  |  |
| 项目（或片区）负责人 |  |  |  |  |
| 项目单位（全称）及  联系电话 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.本表后须附合同协议书的影印件（彩色或黑白）。

2．本表可续页。

**四、 承 诺 书**

**（比选人名称） ：**

作为 （项目名称） 比选申请人在此声明：

（1）我方对所申请的所有投标资料包括所附证明文件保证其真实性和合法性，如有虚假，将按比选文件及现行的有关法律、法规承担相应的责任。

（2）我方已按本项目比选文件资格审查条件要求在投标文件中填报派驻本项目负责人，我方将严格按照在比选文件中填报的主要人员组织进场服务工作，人员配备满足服务要求。

（3）我方法定代表人在近3年内无犯罪记录。

（4）我方将严格按照比选文件进行安全生产及管理。

比选申请人名称： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字） ：

日期： 年 月 日

**五、供 货 服务计划书**

|  |
| --- |
| **说明：**  **应列明为本次采购项目货物提供的服务计划，包括供货计划、售前、售后服务、优惠条件等。注意供货计划应与报价函上的一致，否则以有利于询价人的时间为准。** |

供应商名称（并盖章） ：

法定代表人（或授权人）签字：

日 期 ：

**六、供应商以往类似案例合同**

供应商名称（并盖章） ：

法定代表人（或授权人）签字：

日 期 ：

**七、其 他 资 料**

（一）比选文件补遗书（如果有）、通知书（如果有）

（二）其他资料